# Vérification TAG

La fonctionnalité Vérification TAG permet la vérification TAG sur l’outil. Lorsque la vérification TAG est activée à la fois sur le Power Focus 6000 et STwrench, l'outil se verrouille si le TAG fourni avec le programme n'est pas égal à celui inséré dans la smartHEAD de STwrench.

Le numéro TAG est spécifié différemment, en fonction de la tâche à accomplir.

En cas de Stratégies de serrage génériques, le numéro TAG est spécifié dans le Programme de serrage.

En cas de Stratégie de serrage MultiStep, le numéro TAG dépend de la sélection dans le menu Sources/Séquence de lots.

- En cas d’exécution de Serrage source (Sources > Serrage > Serrage source > Mode sélecteur - Confirmer), le numéro TAG est spécifié dans la case Douille.

- En cas d’exécution de Séquence de lots (Séquence de lots > Bibliothèque de séquences > Séquence > Configuration des lots - Modifier), le numéro TAG est le numéro d'identifiant.

- En cas d’exécution de Lot source (Sources > Séquence de lots > Lot source), le numéro TAG est spécifié dans la Séquence de lots comme dans le paragraphe ci-dessus.

En cas de Séquence de lots et de Lot source, régler Ordre libre, dans la Séquence de lots, sur Non.

Vérification TAG est uniquement disponible pour STwrench.

Options de vérification TAG | Description
--- | ---
Arrêt | L’outil ne se verrouille pas, indépendamment du TAG inséré.
Marche | L'outil est verrouillé comme le numéro TAG n’est pas égal au numéro TAG spécifié dans la configuration de la stratégie de serrage.