# Inställning av synkroniserad åtdragning (maskinvara)

Observera att programkonfigurationen måste utföras innan maskinvaruinställningen är klar för att undvika eventuella konfigurationskonflikter.

Med funktionen för synkroniserad åtdragning kan flera POWER FOCUS 6000 anslutas och flera synkroniserade åtdragningar köras.

1. Kontrollera att varje styrenhet har konfigurerats korrekt (se Konfigurera synkroniserad åtdragning för mer information).

2. Använd en Power Focus 6000-kabel för kedjekoppling och anslut

3. Använd en annan PF6000-kabel för kedjeanslutning och anslut den första synkroniseringsdel Com Port B till den andra synckroniseringsdelen Com Port A. Gör samma för alla efterföljande styrenheter.

   Ett system för synkroniserad åtdragning kan ha maximalt 5 synkdelar.

A | Synkreferens | D | Anslutad till Com port A
B | Synkmedlem | E | Kable för kedjekoppling av Power Focus 6000
C | Anslutad till Com port B |  |

Relevant information

- Konfigurera synkroniserad åtdragning