# Continuer Étape

Si lors d’une étape de serrage Attente avec le Signal de condition configuré comme Type d’attente, à travers le sous-signal Continuer Étape, il est possible de contrôler les outils individuellement et de laisser le serrage continuer.

Plus d'informations, voir le signal d'entrée signal Continuer Étape - 10128.

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_COMMAND_CONTINUE_STEP

Type de valeur | Bit de départ | Longueur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booléen | 3 | 1 | 1 | 1