# 脉冲拧紧程序

## 启动

在启动步骤中，工具在速度模式下旋转，无需任何脉冲作用。

参数名称 | 说明
--- | ---
软启动 | 允许设置工具帮助螺栓进入螺纹的速度、角度和最大扭矩。 通过单选按钮选择。 关闭：软启动已关闭。 开启：软启动已开启。
速度 | 定义软启动期间的速度。
时间 | 定义软启动的持续时间。
角度 | 定义转轴使螺栓进入螺纹的目标旋转角度。
扭矩最大值 | 定义软启动期间施加的扭矩上限。如果超过 扭矩最大值，则将拧紧视为 NOK。
重复拧紧检测 | 早期：在检测到已拧紧的螺钉/螺栓时立即终止拧紧。拧紧操作将被视为 NOK。要求激活软启动。 完成：即使检测到已拧紧的螺钉/螺栓，只有在执行所有拧紧步骤后，才可终止拧紧。拧紧操作将被视为 NOK。在不使用软启动时，要进行重复拧紧检测，必须选择重复拧紧检测完成选项。重复拧紧检测完成将在执行完所有拧紧步骤后终止拧紧。如果速度无法达到旋入速度的一半，拧紧将被视为重复拧紧并提示重复拧紧错误。 关闭：将不执行重复拧紧检测。 软启动组合 = 关闭和重复拧紧 = 之前不支持。
正 | TrueAngle 补偿可检测工具转动并在设定限值范围内进行角度补偿。
负 | TrueAngle 补偿可检测工具转动并在设定限值范围内进行角度补偿。
使用附件调校 | 附件调校通过单选按钮选择。
齿轮比 | 套筒转速 = 工具速度/传动比。
效率优化 | 例如，0.9 表示 10% 的效率损失。

## 旋入

在旋入期间，工具可使用电机为恒速的速度模式，也可使用脉冲模式。具体根据配置中使用的扭矩和规定的扭矩限值进行选择。

参数名称 | 说明
--- | ---
高速旋入 | 为了最大程度缩小时间且不超过，可高速实施旋入步骤。这可通过让工具按规定的角度长度以更高速度运转实现。在达到这一角度后，速度可调整为旋入速度参数中规定的更低速度。仅适用于 SRB 工具。 长度：默认 3600°，最大值 99999° 速度：工具最大速度必须高于 旋入速度 (rpm)。
旋入速度 | 可以将旋入速度设为最大或手动。 如果将旋入速度设为手动，则输入工具速度 (rpm)。
旋入角度限值 | 关闭：旋入角度限值关闭。 从触发器：旋入角度限值开启。一旦按下工具触发器，系统便会开始监控拧紧角度，并报告是否超出角度限值。 从扭矩开始：旋入角度限值开启。系统开始根据指定的扭矩值监控拧紧角度，并报告是否超出角度限值。
旋入角度监测扭矩 | 从设置旋入角度限值的位置开始的扭矩值。
最小角度 | 达到从起点开始的角度下限时的角度值。
最大角度 | 达到从起点开始的角度上限时的角度值。
最短时间 | 步骤的最短时间。
最长时间 | 步骤的最长时间。
旋入脉冲限值 | 通过快捷菜单选择： 关闭： 旋入脉冲限值关闭。 从触发器：旋入脉冲限值开启。一旦按下工具触发器，系统便会开始监控脉冲并报告是否超出脉冲限值。 从扭矩开始：旋入脉冲限值开启。系统开始根据指定的扭矩值监控脉冲，并报告是否超出脉冲限值。
旋入脉冲监控扭矩 | 从旋入脉冲限值监控器启动时开始的扭矩值。此值须设定为大于最大持续扭矩的某个值。
脉冲最小值 | 达到旋入完成扭矩值的最小脉冲数。
脉冲最大值 | 达到旋入完成扭矩值的最大脉冲数。
旋入完成扭矩 | 定义实现贴合并完成旋入时的扭矩值。如果在旋入期间尚未完成操作，程序将继续进行拧紧并启动脉冲模式。

## 拧紧

参数名称 | 说明
--- | ---
目标扭矩 | 拧紧的最终目标扭矩。
脉冲能量 | 工具可以在每个脉冲中提供的脉冲能量，在以最大能量百分比形式表示的作用脉冲中提供。
反作用力调谐系数 | 工具提供的能量以百分比值形式表示。反作用力调谐系数以作用能量为基础，提供舒适的反作用力。
剩余扭矩校正系数 | 剩余扭矩校正系数这一术语类似于校准，用于调整电气工具测量的动态扭矩和控制工具测量的剩余扭矩。
扭矩限值 | 可以 自动或手动选择限值。
最小扭矩 | 步骤的最小扭矩。
扭矩最大值 | 步骤的最大扭矩。
角度限制 | 关闭：角度限值关闭。 从旋入完成开始：角度限值开启。在达到旋入完成后，系统便会开始监控拧紧角度并报告是否超出角度限值。 从扭矩开始：旋入角度限值开启。系统开始根据指定的扭矩值监控拧紧角度，并报告是否超出角度限值。
旋入角度监测扭矩 | 从 旋入角度限值监控启动时开始的扭矩值。
最小角度 | 达到从起始点开始的角度下限时的角度值。
最大角度 | 达到从起始点开始的角度上限时的角度值。
最短时间 | 步骤的最短时间。
最长时间 | 步骤的最长时间。
脉冲限值 | 关闭：无脉冲限值监控。 从旋入完成开始：在达到旋入完成扭矩时开始监控。 从扭矩开始：在达到规定的扭矩值时开始监控。
最终脉冲监控扭矩 | 从监控脉冲限值时开始的扭矩值。
脉冲最小值 | 达到最终目标值的最小脉冲数。
脉冲最大值 | 达到最终目标值的最大脉冲数。
早期扭矩丢失检测时间 | 假设在从旋入到拧紧时扭矩持续增加。套筒滑脱或螺钉头损坏会使扭矩下降。在监控窗口可以发现上述状况。