# Steuerungen zwischen der ersten und der letzten

E/A-Kabelanschluss für den Not-Aus-Schalter: Molex Micro-Fit, 5-polig

Stecker entfernen oder folgende Pin-Konfiguration verwenden:

Pin | Verwendung |
--- | --- | ---
1 | Nicht verwenden | Anschlüsse für die mittleren Steuerungen
2 | Nicht verwenden
3 | Nicht verwenden
4 | Nicht verwenden
5 | Nicht verwenden
6 | Nicht verwenden
7 | Nicht verwenden
8 | Nicht verwenden
9 | Nicht verwenden
10 | Nicht verwenden