# Werkzeugzustand

Die Integritätsansicht enthält einen Temperatureintrag, der Angaben zur Werkzeugtemperatur übermittelt.

## Werkzeugtemperatur

Das POWER FOCUS 6000 System nimmt eine fortwährende Überwachung der Werkzeugtemperaturen (sowohl Werkzeuge mit Kabel als auch akkubetriebene Werkzeuge) vor. Bei den unterstützten Temperatureinheiten handelt es sich um Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F), wobei Grad Celsius der Standardeinheit entspricht. Sie können ohne Neustart der Steuerung zwischen den beiden Einheiten wechseln. Wenn die Temperatur einer kritischen Komponente die Höchsttemperatur überschreitet, wird das Werkzeug gesperrt und eine Warnung (2014) eingeblendet. Eine erneute Freigabe des Werkzeugs erfolgt, sobald die Temperatur der kritischen Komponente wieder unter die Temperaturgrenze fällt.

Für den STWrench steht keine Temperaturüberwachung zur Verfügung.

## Überwachung der Werkzeugtemperatur

1. Wählen Sie im Startbildschirm die Registerkarte Werkzeug.

2. Gehen Sie in die Ansicht Integrität, um die Temperaturen der verschiedenen Komponenten aufzurufen.

3. Wählen Sie die Ansicht Spitzentemperatur aus, um eine Liste der höchsten Temperaturspitzen aufzurufen, die bei den einzelnen Komponenten zu verzeichnen waren.

4. Wählen Sie die Ansicht Echtzeittemperatur aus, um die Temperatur einer Komponente konstant zu überwachen.