# 소스 조임 속성

매개변수 | 설명
--- | ---
이름 | 소스 조임에 지정된 이름입니다.
선택기 모드 | 제어: 외부 소스는 조임 프로그램을 선택하기 위해 식별자 번호를 요청합니다. 식별자 번호는 소켓 선택기의 해당 소켓으로 연결된 후, 소켓을 들어 올려 조임 프로그램이 선택됩니다. 확인: 소켓 선택기는 제어 소스로 사용될 수 없습니다. 이 모드에서, 식별자 번호는 조임 프로그램 및 특정 소켓과 모두 연결됩니다(목록에 있는 추가 열에 표시됨). 식별자 번호가 요청되었을 때(외부 신호에 의해), 해당 소켓은 소켓 선택기에서 안내받고 조임 프로그램은 작업자가 소켓을 들어올렸을 때 활성화됩니다(다른 소켓은 비활성화됩니다). 소켓이 지정되지 않은 경우(예: 소켓 열에서 0으로 설정됨), 조임 프로그램이 바로 활성화되고 소켓 상태가 무시됩니다.
프로그램 당 최대 연속 NOK | 켜짐: 배치 카운터는 조임 작업이 실패했을 때도 증가합니다. 꺼짐: 조임에 대한 최대 연속 NOK를 설정합니다. 성공적인 조임이 수행되는 경우에만 배치가 진행됩니다.
최대 연속 NOK | 허용되는 연속 NOK 결과 수를 지정합니다. 값을 0으로 설정하면 NOK 조임에 대한 확인이 없습니다. 최대 연속 NOK에 도달했을 때, 공구가 잠기고 시퀀스 실행이 정지됩니다.
배치 제어 | 소스 조임 실행하는 방법을 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. 배치 제어 없음 선택한 조임 프로그램을 반복 실행합니다. 내부 배치 제어 식별자 선택기 구성 섹션의 각 프로그램에 대해 프로그램이 선택되었을 때 배치 크기를 사용하도록 설정합니다. 외부 배치 제어 외부 시스템에서 오픈 프로토콜 또는 필드버스를 사용하여 배치 크기를 설정할 수 있습니다. 배치 크기는 외부 시스템에 의해 설정되어야 합니다. 프로그램이 선택될 때 설정되지 않는 경우 공구가 잠깁니다. 배치 제어가 내부 또는 외부이면 소스 조임을 다음으로 구성할 수 있습니다. 배치 시퀀스 완료 시 공구 잠금 활성화하면 지정된 배치 크기에 도달 시 공구가 자동으로 잠깁니다. NOK 시 증분 활성화하면 배치 카운터가 조임 성공과 조임 실패 모두에 대해 증가합니다. 외부: 오픈 프로토콜 또는 외부 프로토콜을 사용하여 소스 조임 실행 횟수를 구성합니다. 모든 구성 변경은 청결하고 알려진 상태에서 시작하기 위해 소스 조임을 지웁니다(배치 카운트 0으로 재설정됨). 진행 중 조임은 변경 사항을 적용하기 전에 완료할 수 있습니다.
조인트 ID 사용 | 소스 조임을 조인트 ID를 각 결과에 첨부하도록 구성하여 ToolsNet과 같은 데이터 분석 소프트웨어의 추적성을 향상할 수 있습니다. 조인트 ID 사용을 활성화하면 식별자 선택기 구성 섹션의 각 프로그램에 대해 조인트 ID를 구성할 수 있습니다. 조인트 ID 비움 이 선택된 프로그램의 결과에 조인트 ID가 할당되지 않습니다. 배치를 실행하지 않을 때의 조인트 ID 구성된 조인트 ID가 프로그램이 선택되었을 때 각 작업에 첨부됩니다. 프로그램이 여러 번 실행되는 경우 모든 반복에 대해 동일한 조인트 ID를 사용합니다. 배치를 실행할 때의 조인트 ID 조인트 ID 거동은 그 형식에 따라 달라집니다. 조인트 ID가 숫자로 끝나지 않는 경우 동일한 조인트 ID가 배치의 모든 조임에 사용됩니다. 조인트 ID가 숫자로 끝나는 경우 배치 카운터가 증가할 때마다 숫자가 증가합니다. 조인트 ID의 끝 숫자는 배치 카운터와 일치하지 않을 수 있습니다. 예: 초기 조인트 ID가 2번의 조임 후 5로 끝나는 경우: 배치 카운터는 2가 됩니다. 조인트 ID는 7로 끝납니다.