# Configurar HTTPS

Para configurar HTTPS en el controlador, siga estos pasos:

1. Acceda a la interfaz web del controlador. Aparecerá un mensaje de advertencia del navegador debido al certificado autofirmado. Seleccione Avanzado y acepte el riesgo de continuar.

2. Navegue a Ajustes y seleccione la pestaña HTTPS.

3. En los ajustes de HTTPS, seleccione Crear CA CSR.

4. En la ventana emergente, seleccione Crear para crear una solicitud de firma de certificado y luego seleccione Cerrar cuando se haya completado la descarga.

5. Firme la solicitud de firma del certificado y cargue el certificado CA resultante en el controlador.

6. Seleccione Generar certificado del servidor, introduzca los Nombres Alternativos de Sujetos (SAN) en el formato especificado y haga clic en Generar.

7. Una vez finalizada la generación, aparecerá una ventana emergente y la sesión se reiniciará automáticamente.