# MT – Medelmoment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Denna monitor mäter medelmomentet under övervakningen och kontrollerar att det beräknade värdet är inom gränserna.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ | Anger startförhållandet: Stegstart: Mätningen börjar från stegstarten och slutar vid avstängningspunkten. Momentutlösare: Mätningen börjar vid den punkt där momentet passerar Momentutlösaren för första gången. Den slutar vid avstängningspunkten. Vinkelutlösare: Mätningen börjar vid den punkt där vinkeln är Vinkelutlösaren, mätt från att det valfria Utlösningsmomentet, uppnås. Utan Utlösningsmoment mäts Vinkelutlösaren från stegets start. Den slutar vid avstängningspunkten Vinkelfönster: Mäts under ett Vinkelfönster. Fönstret startar vid den punkt där momentet passerar Utlösningsmomentet för första gången plus en vinkelförskjutning, Vinkelutlösare. Tidsintervall: Mäter under de sista Tidsintervall sekunderna av åtdragningen.
Momentutlösare | Tillgängligt när Typ är satt till Utlösningsmoment, Vinkelutlösare eller Vinkelfönster. Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Vinkelutlösare | Tillgängligt när Typ är satt till Vinkelutlösare eller Vinkelfönster. Måste vara > 0.
Vinkelfönster | Tillgängligt när Typ är satt till Vinkelfönster. Måste vara > 0.
Tidsintervall | Tillgängligt när Typ är satt till Tidsintervall. Måste vara > 0.
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.