# Configuration du renvoi d’axe

Paramétrez l'outil pour qu'il utilise le renvoi d'axe correct.

1. Aller à Outil dans le menu accueil et sélectionner Outil filaire > Configuration du renvoi d’axe.

2. Sélectionnez le Type de renvoi d’axe.

   Si Renvoi d'axe ouvert est sélectionné, les paramètres suivants peuvent être réglés.

   Avant d'utiliser l'accessoire frontal à engrenage (GFA), qu'il soit à renvoi d'axe ouvert ou fermé, assurez-vous que la tête et le corps de l'outil sont correctement assemblés et configurés. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dégâts sur la butée mécanique de la tête, en particulier pour le type à renvoi d'axe ouvert, si l'outil fonctionne dans le mauvais sens.

   Réglages | Description
   --- | ---
   Sens de rotation inversé | Indique le sens de rotation. Oui : Inversé Non : Non inversé (par défaut)
   Sens de serrage | Sens horaire : Par défaut Le sens de serrage est réglé sur le sens horaire. Sens anti-horaire Le sens de serrage est réglé sur le sens anti-horaire.
   Limite de positionnement | Manuel Définissez la limite de positionnement du couple. Auto : Par défaut La limite de positionnement du couple est automatiquement fixée à 2 % du couple maximal, mais au moins à 2 Nm.

3. Sélectionnez Appliquer pour mettre en place la configuration. L'outil redémarre.

## Effectuer un réglage pour renvoi d'axe ouvert

La fonction de réglage du renvoi d’axe ouvert est disponible pour les outils configurés avec un accessoire frontal à engrenage (GFA) de type renvoi d'axe ouvert. La fonction calcule le rapport d’engrenage réel de l’outil et de l’accessoire combinés, et l’enregistre dans l'outil. Le réglage prendra environ deux minutes.

Lorsque le réglage fin du renvoi d’axe ouvert est terminé, l’outil doit être étalonné avec l’accessoire de renvoi d'axe ouvert installé.

1. Sélectionner Effectuer puis appuyer sur la gâchette de l’outil.

2. Suivre les instructions à l'écran et continuer à presser la gâchette de l'outil jusqu'à ce que le réglage du renvoi d’axe ouvert soit terminé.

   - Si le réglage du renvoi d’axe ouvert a réussi, un évènement OK s'affiche.

   - Si le réglage du renvoi d’axe ouvert a échoué ou si la gâchette de l'outil a été relâchée avant que le réglage soit terminé, un évènement NOK s'affiche.