# 最終ターゲットトルク - 31015

実行された締め付けの締め付けプログラムの目標トルクを取得します。値は締め付け結果のプログラムからコピーされ、締め付け後に公開されます。

マルチステッププログラムは、ステップカテゴリ「最終」として定義された締め付けプログラムの最後の締め付けステップから目標トルクを取得します。

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | イベント | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | イベント | 整数 | 32 | 32

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE