# Actions

Les actions agissent comme des sorties d’une règle. Pour recevoir une sortie de la règle, l'action doit être configurée sur un Signal et un Poste de travail virtuel. Un maximum de 10 actions peut être configuré par règle. En cas de déclencheurs multiples, une ou plusieurs actions sont exécutées lorsque la condition de déclenchement est remplie.

Paramètres des actions
Réglage | Description
--- | ---
Nom | Saisir un nom pour l’action d'une longueur maximale de 32 caractères ASCII.
Signal | Sélectionnez dans la liste des signaux d'état ou d'évènement booléens d'entrée/sortie disponibles dans le contrôleur. Le signal est ensuite publié au poste de travail virtuel sélectionné dans l'action.
Poste de travail virtuel | Sélectionnez parmi une liste de postes de travail virtuels disponibles.
Sortie | Utilisez le bouton pour sélectionner la valeur de sortie Vrai à publier lorsque le déclencheur est activé. La valeur par défaut est Faux.
Signal d'état booléen d'entrée/sortie / événement de signal sélectionné comme Signal dans Action | La valeur de sortie est publiée dans le signal configuré dans l'action. L'action peut être réinitialisée à l'aide de Arrêt. Options de configuration disponibles pour l'arrêt : État de la règle, Durée, Vers le serrage suivant et Signal défini. La configuration d'arrêt est configurée par défaut sur État de la règle.