# TC - Drehmomentkalibrierung

Werkzeuge
QST

Diese Schrittüberwachung ist nur für Werkzeuge mit Mehrfach-Messwertgeber verfügbar.

Die Überwachung Drehmomentkalibrierung prüft, ob das maximal erreichte Drehmoment innerhalb der Drehmoment-Grenzwerte liegt.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Messwertgebertyp | Drehmoment oder Drehmoment 2 Für den vorderen Messwertgeber des Werkzeugs auf Drehmoment 2 setzen.
Unterer Grenzwert | Muss >= 0 sein
Oberer Grenzwert | Muss > 0 sein Muss > Unterer Grenzwert sein