# Všeobecná virtuálna stanica

V sekcii Všeobecná virtuálna stanica je možné uložiť rôzne konkrétne nastavenia hlásenia výsledkov a uťahovania. Na filtrovanie konkrétnych výsledkov je možné vytvoriť rôzne filtre. V nastaveniach uťahovania je možné nastaviť vlastnosti ako správanie sa pri odomknutí nástroja. Tieto konfigurácie je potom možné priradiť virtuálnej stanici.

## Pridanie a úprava konfigurácie

1. V ponuke Konfigurácie zvoľte kartu Všeobecná virtuálna stanica a potom zvoľte ikonu plus v pravom hornom rohu.

2. Novú konfiguráciu pomenujte a vyberte Upraviť.

3. V okne Filter výsledkov pre hlásenie, nastavte prepínač na Zap pre tie parametre, ktoré chcete zahrnúť do výsledkov. Predvolene sú všetky parametre nastavené na Zap.

   Zapnutie filtra výsledkov zabráni odoslaniu príslušného výsledku, ale výsledok je stále zobrazený na ovládači.

   V sekcii Filter výsledkov pre hlásenie sa môžu nastaviť nasledujúce parametre:

   - Uvoľnenie

   - Zvýšenie dávky

   - Zníženie dávky

   - Resetovať dávku

   - Vynechanie programu uťahovania

   - Prerušiť sekvenciu

   - Prerušiť nespustenú sekvenciu

   - Resetovať sekvenciu dávky

4. V okne Nastavenia uťahovania nastavte hodnotu pre ktorýkoľvek z uvedených parametrov. Predvolene sú všetky parametre nastavené na Vyp.

   V sekcii Nastavenia uťahovania sa môžu nastaviť nasledujúce parametre:

   - Odomknúť nástroj pri uvoľnení: zaisťuje, aby sa nástroj zamkol po NOK uťahovaní.

   - Deaktivovať uvoľňovanie: zaisťuje, aby operátor neuvoľnil skrutku, keď to nie je povolené.

   - Deaktivovať uťahovanie: zaisťuje, aby operátor neutiahol skrutku, keď to nie je povolené.

   - Maximálny počet po sebe nasledujúcich uvoľnení: zabezpečuje, aby operátor nemohol vykonať viac ako nakonfigurovaný počet uvoľnení, než sa nástroj zablokuje.

## Nastavenia Odomknúť nástroj pri uvoľnení

Nastavenie | Popis
--- | ---
Vypnuté | Deaktivovaný nástroj zostane deaktivovaný bez ohľadu na stav uvoľnenia.
Po OK | Deaktivovaný nástroj je odomknutý po vykonaní OK uvoľnenia.
Vždy | Deaktivovaný nástroj je odomknutý ihneď po vykonaní uvoľnenia, bez ohľadu na stav uvoľnenia.

## Nastavenia deaktivácie uvoľnenia

Aby ste si boli istí, že skrutku nie je možné uvoľniť omylom, použite funkciu deaktivácie uvoľnenia. K dispozícii sú štyri nastavenia deaktivácie uvoľnenia:

Nastavenia | Popis
--- | ---
Vypnuté | Uvoľnenie je vždy aktivované. Skrutku je vždy možné uvoľniť.
Pri uťahovaní OK | Uvoľnenie je deaktivované po uťahovaní OK. Správne utiahnutú skrutku nie je možné uvoľniť.
Pri uťahovaní NOK | Uvoľnenie je deaktivované po uťahovaní NOK. Nesprávne utiahnutú skrutku nie je možné uvoľniť.
Vždy | Uvoľnenie je vždy deaktivované. Skrutku nie je možné uvoľniť.
Po každej operácii | Uvoľňovanie je deaktivované po akejkoľvek operácii vrátane uťahovania OK/NOK, uvoľňovania OK/NOK a ak nástroj vykonáva voľný chod (bez výsledku)

Tieto nastavenia sú platné počas vykonávania úlohy. Aktivuje a deaktivuje uvoľnenie v závislosti od nastavenia a stavu posledného uťahovania. Pre novú úlohu je počiatočný stav pre deaktiváciu uvoľnenia nastavený nasledovne:

Nastavenia | Počiatočný stav pre novú úlohu
--- | ---
Vypnuté | Uvoľnenie aktivované. Skrutku je možné uvoľniť.
Pri uťahovaní OK | Uvoľnenie deaktivované. Skrutku nie je možné uvoľniť.
Pri uťahovaní NOK | Uvoľnenie deaktivované. Skrutku nie je možné uvoľniť.
Vždy | Uvoľnenie deaktivované. Skrutku nie je možné uvoľniť.
Po každej operácii | Uvoľnenie deaktivované. Skrutku nie je možné uvoľniť

Počiatočný stav sa aplikuje vždy, keď sa virtuálnej stanici priradí nová úloha alebo keď sa úloha znova spustí. Počiatočný stav sa môže líšiť v závislosti od typu úlohy, je popísaný nasledovne.

Program uťahovania a režim synchronizácie

Aktivácia a deaktivácia uvoľnenia sa riadi nastavením deaktivácie uvoľnenia a je nastavená na tav posledného uťahovania.

Sekvencia dávky

Počas sekvencie dávky aktivácia a deaktivácia uvoľnenia sa riadi nastavením deaktivácie uvoľnenia a je nastavená na tav posledného uťahovania. To sa aplikuje aj vtedy, keď dávka prejde na ďalšiu dávku v rámci sekvencie dávky. Ak sa sekvencia dávky spustí znova, uvoľnenie sa aktivuje alebo deaktivuje podľa počiatočného stavu pre novú úlohu

Dávka zdroja

Aktivácia a deaktivácia uvoľnenia sa riadi rovnakým postupom, ako je popísaný v sekvencii dávky. Ak sa prebiehajúca dávka zdroja spustí znova alebo sa vyberie nová, uvoľnenie sa aktivuje alebo deaktivuje podľa počiatočného stavu pre novú úlohu

Uťahovanie zdroja (Bez ovládania dávkovania)

Počas dávky sa aktivácia a deaktivácia nastavuje podľa stavu posledného uťahovania. Ak sa vyberie iný program, aktivácia a deaktivácia nastavuje podľa počiatočného stavu pre novú úlohu. Ak sa vykoná akákoľvek zmena programu, nástroja alebo nástrčky, aktivácia a deaktivácia nastavuje podľa počiatočného stavu pre novú úlohu.

Viacvretenové uťahovanie

Aktivácia a deaktivácia uvoľnenia sa vždy riadi stavom posledného uťahovania. Platí to aj pre nový režim synchronizácie.

## Nastavenia deaktivácie uťahovania

Na zabezpečenie toho, aby operátor neutiahol skrutku omylom, existuje funkcia s názvom Deaktivovať uťahovanie. K dispozícii sú štyri nastavenia deaktivácie uťahovania:

Nastavenia | Popis
--- | ---
Vypnuté | Uťahovanie je vždy aktivované. Skrutku je vždy možné utiahnuť.
Pri uťahovaní NOK | Uťahovanie je deaktivované po uťahovaní NOK. Nesprávne utiahnutú skrutku nie je možné utiahnuť, kým sa nástroj neodomkne.
Pri uťahovaní OK | Uťahovanie je deaktivované po uťahovaní OK. Správne utiahnutú skrutku nie je možné utiahnuť, kým sa nástroj neodomkne.
Po každom uťahovaní | Po každom uťahovaní je uťahovanie vždy deaktivované a musí sa odblokovať signálom alebo uvoľnením, aby sa nástroj aktivoval na ďalšie uťahovanie.
Po každej operácii | Uťahovanie je deaktivované po akejkoľvek operácii vrátane uťahovania OK/NOK, uvoľňovania OK/NOK a ak nástroj vykonáva voľný chod (bez výsledku). Musí sa odblokovať signálom alebo uvoľnením, aby sa umožnilo ďalšie dotiahnutie nástroja.

Tieto nastavenia sú platné počas vykonávania úlohy. Aktivuje a deaktivuje uťahovanie v závislosti od nastavenia a stavu posledného uťahovania. Pre novú úlohu je počiatočný stav pre deaktiváciu uťahovania nastavený nasledovne:

Nastavenia | Počiatočný stav pre novú úlohu
--- | ---
Vypnuté | Uťahovanie aktivované
Pri uťahovaní OK | Uťahovanie aktivované
Pri uťahovaní NOK | Uťahovanie aktivované
Po každom uťahovaní | Uťahovanie deaktivované
Po každej operácii | Uťahovanie deaktivované

Počiatočný stav sa aplikuje vždy, keď sa virtuálnej stanici priradí nová úloha alebo keď sa úloha znova spustí. Počiatočný stav sa môže líšiť v závislosti od typu úlohy, je popísaný v časti Nastavenia deaktivácie uvoľnenia.

Pri používaní nastavení uťahovania s STB, SRB a TBP v rádiovom tieni existujú určité obmedzenia:

- Nastavenie deaktivovať uvoľňovanie Po každej operácii funguje len vtedy, keď je nástroj pripojený k ovládaču. V rádiovom tieni je predvolené správanie Pri uťahovaní OK.

- Nastavenie deaktivovať uťahovanie Po každej operácii funguje len vtedy, keď je nástroj pripojený k ovládaču. V rádiovom tieni je predvolené správanie Po každom uťahovaní.

- Nastavenie maximálny počet po sebe nasledujúcich uvoľnení funguje len vtedy, keď je nástroj pripojený k ovládaču. Počítadlo nebude fungovať a nástroj sa v rádiovom tieni nezamkne.

## Nastavenie maximálneho počtu po sebe nasledujúcich uvoľnení

Aby ste zabezpečili, že operátor neuvoľnil skrutku viac ako je povolený počet, nastavte nástroj tak, aby sa po dosiahnutí maximálneho počtu po sebe nasledujúcich uvoľnení zablokoval. Túto hodnotu môžete nastaviť v rozmedzí od 0 do 250.

- Ak je nastavená hodnota 0, operátor môže skrutku povoliť nekonečne veľa krát a nástroj sa nikdy nezablokuje.

- Ak je nastavené číslo väčšie ako 0, nástroj bude počítať každé uvoľnenie. Po dosiahnutí nakonfigurovaného čísla sa uzamkne a zabráni ďalšiemu uvoľňovaniu.

Počítadlo postupného uvoľňovania sa vynuluje pri každom pokuse o utiahnutie, či už úspešnom (OK) alebo neúspešnom (NOK).

Keď sa nástroj zablokuje, nemôže vykonávať uvoľňovanie, ale stále môže vykonávať uťahovanie. Ak je pokus o uvoľnenie, zobrazí sa udalosť 4021 – Príliš veľa po sebe nasledujúcich uvoľnení. Aktivuje sa aj signál Max. počet po sebe idúcich uvoľnení dosiahnutý – 245, ktorý sa môže odoslať do externých systémov prostredníctvom zbernice.

Na odblokovanie a vynulovanie počítadla musí externý systém spustiť signál Obnovenie príliš veľkého počtu uvoľnení – 10151 prostredníctvom prevádzkovej zbernice alebo príslušenstva. Signál Master odomknutie – 10005 môže tiež odblokovať nástroj na uvoľnenie, ale nevynuluje počítadlo. Uťahovanie vykonané pri zablokovanom povoľovaní odomkne nástroj pre ďalšie povoľovanie a vynuluje počítadlo.

## Povolí deaktivovanému nástroju odomknúť sa po uvoľnení

- V konfigurácii všeobecnej virtuálnej stanice priradenej virtuálnej stanici, ku ktorej je pripojený nástroj, nastavte Odomknúť nástroj pri uvoľnení na Pri OK alebo Vždy.

Pre povolenie vyššie uvedeného nastavenia musia byť splnené nasledujúce podmienky:

- Parameter Deaktivovať uvoľňovanie nemôže byť nastavený na Vyp alebo Vždy.

- Parameter Deaktivovať uvoľňovanie nemôže byť nastavený na rovnakú hodnotu ako Deaktivovať uťahovanie.

- Použitý program uťahovania musí mať povolené uvoľňovanie.

Keď je nástroj zamknutý buď pre uťahovanie alebo uvoľňovanie, môže sa odomknúť ktorýmkoľvek z nasledujúcich vstupných signálov:

- Master odomknutie - 10005

- Odomknúť nástroj na deaktivovať - 10059

- Odomknúť uťahovanie na deaktivovanie - 10149

- Odomknúť uvoľňovanie na deaktivovanie - 10150

Nástroj nie je možné odomknúť a deaktivovať, ak je vstupný signálZamknúť nástroj pri uvoľňovaní nastavený na Vždy.

## Priradenie konfigurácie virtuálnej stanici

Každá virtuálna stanica môže mať vlastnú konfiguráciu a viaceré virtuálne stanice môžu zdieľať rovnakú konfiguráciu. Aby sa stanica stala aktívnou, konfigurácia sa musí priradiť virtuálnej stanici.

1. V zobrazení Domov vyberte kartu Virtuálna stanica. Na ľavej table vyberte virtuálnu stanicu, ktorú chcete priradiť konfigurácii.

2. V pravej ponuke sa posuňte na položku Všeobecne, prvá konfigurácia je zvolená predvolene. Vyberte ikonu tri bodky vedľa názvu konfigurácie.

3. V kontextovom okne vyberte zo zoznamu konfiguráciu. Kontextové okno sa po výbere zatvorí.

4. Na dokončenie priradenie zvoľte položku POUŽIŤ alebo SPÄŤ vpravo.

V tejto sekcii

- Konfigurácia nastavení prezentácie výsledkov naživo
- Konfigurácia ukladania záverečného momentu a sledovania