# TPT - TensorPulse Serrer au couple / Desserrer au couple

Outils
STR IXB

Avant d’utiliser l’étape de serrage/desserrage TensorPulse, le type de licence suivant doit obligatoirement être installé sur le contrôleur :

- Stratégies à faible réaction

TensorPulse est uniquement valable pour les outils suivants : ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10, ITB-P.

Cette étape n’est pas prise en charge pour les outils configurés avec un accessoire frontal à engrenage (GFA) de type renvoi d'axe ouvert ou fermé.

TensorPulse Serrer au couple

Cette étape génère des impulsions de serrage en sens avant jusqu’à ce que le couple cible soit atteint.

TensorPulse Desserrer au couple

Cette étape génère des impulsions de serrage en sens arrière jusqu’à ce que le couple soit inférieur au couple cible.

En cas d’exécution de l’étape de serrage/desserrage TensorPulse, utiliser la douille / l’adaptateur PulseDrive nécessaire.
Si l’étape de serrage/desserrage TensorPulse est exécutée sans la douille / l’adaptateur PulseDrive, tous les serrages sont NOK. L’erreur d'étape « douille/adaptateur PulseDrive non détecté(e) » s’affiche en cas d’absence de douille/adaptateur PulseDrive.

Paramètre | Description
--- | ---
Cible de couple - Ts | Cible de couple doit être comprise entre 0 et le couple maximum de l’outil.
Énergie d'impulsion - Pe | Énergie d'impulsion sert à contrôler la quantité d’énergie / de courant de chaque impulsion. Énergie d'impulsion doit être comprise entre 10 % et 100 %. Par défaut, il est réglé sur 100%.
Facteur d'ajustement de la force de réaction | Le facteur d'ajustement de la force de réaction est utilisé pour ajuster la force de réaction lors de l’exécution de l’étape TensorPulse. Il s'agit de la force qui déplace l'outil dans la direction opposée après chaque impulsion. Un facteur d'ajustement élevé donne une force de réaction élevée et une fréquence d'impulsion élevée ; un facteur d'ajustement faible donne une force de réaction faible et une fréquence d'impulsion faible. Le facteur d'ajustement de la force de réaction doit être compris en 0 et 100 %. Par défaut, il est réglé sur 40%.

Dans la courbe, l'inversion de l'angle signifie que l'outil tourne dans le sens inverse pour permettre les impulsions, mais la tête du boulon ne tourne pas nécessairement dans le sens inverse à cause de la douille / de l’adaptateur PulseDrive.