# TPT – TensorPulse Utiahnuť na moment/Uvoľniť na moment (Tighten to Torque / Loosen to Torque)

Nástroje
STR IXB

Pred použitím stupňa uťahovania/uvoľnenia TensorPulse je povinné, aby bol na ovládači nainštalovaný nasledujúci typ licencie:

- Nízkoreakčné stratégie

TensorPulse je platný len pre nasledujúce nástroje: ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10, ITB-P.

Tento stupeň nie je podporovaný pre nástroje nakonfigurované s predným upevnením ozubeného kolesa (GFA) otvoreného alebo zatvoreného typu.

TensorPulse Utiahnuť na moment (Tighten to Torque)

Tento stupeň generuje uťahovacie impulzy v smere dopredu, kým sa nedosiahne požadovaná hodnota momentu.

TensorPulse Uvoľniť na uťahovací moment (Loosen to Torque)

Tento stupeň generuje uťahovacie impulzy v smere dozadu, kým moment nie je pod cieľovou hodnotou momentu.

Pri stupni uťahovania/uvoľnenia TensorPulse použite potrebnú nástrčku/adaptér PulseDrive.
Ak stupeň uťahovania/uvoľnenia TensorPulse beží bez nástrčky/adaptéra PulseDrive, všetky uťahovania sú NOK. Chyba v stupni „Nástrčka/adaptér PulseDrive nezistené“ sa zobrazí pri neprítomnosti nástrčky/adaptéra PulseDrive.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaná hodnota momentu - Ts | Požadovaná hodnota momentu musí byť v rozsahu od 0 do maximálneho momentu nástroja.
Energia impulzu – Pe | Energia impulzu sa používa na reguláciu množstva energie/prúdu v každom impulze. Energia impulzu musí byť v rozsahu od 10 % do 100 %. Predvolene je nastavený na 100 %.
Faktor ladenia reakčnej sily | Faktor ladenia reakčnej sily sa používa na vyladenie reakčnej sily pri stupni TensorPulse. Ide o silu, ktorá pohybuje nástrojom v opačnom smere po každom impulze. Vysoký faktor ladenia vytvára vysokú reakčnú silu a vysokú frekvenciu impulzov; nízky faktor ladenia vytvára nízku reakčnú silu a nízku frekvenciu impulzov. Faktor ladenia reakčnej sily musí byť v rozsahu od 0 do 100 %. Predvolene je nastavený na 40 %.

V sledovaní obrátenie uhla znamená, že nástroj sa otáča dozadu s cieľom umožniť vytváranie impulzov, ale hlava skrutky sa nevyhnutne neotáča dozadu kvôli nástrčke/adaptéru PulseDrive.