# Verktygslåda för synkroniserad åtdragning

## Styrenheter

Det finns två typer av styrenheter:

- PF6000/PF8-synkreferens

- PF6000/PF8-synkmedlem

Som flest kan 63 synkmedlem-styrenheter läggas till i en hårdvarulayouts konfiguration. Synkreferens-styrenheten är alltid först – synkmedlemmar och verktyg måste läggas till efter denna.

## Verktygslåda

Verktygslådan innehåller de två styrenhetstyperna och alla verktyg som stöds. Det finns en rullgardinsmeny som kan användas för att filtrera efter specifika verktygstyper.

Endast de verktyg som stöds, som visas i nedanstående tabell, kan läggas till i Konfigurationen av hårdvarulayout från Verktygslådan. Verktyg som inte stöds men som ansluts till en styrenhet för synkroniserad åtdragning kommer att visas med symbolen Verktyget stöds ej vid maskinvarulayoutens konfiguration. Dessa verktyg visas i ToolsTalk 2 i sin aktuella position inom konfigurationen för synkroniserad åtdragning, och denna position kan inte ändras från arbetsytan för maskinvarulayout. Om verktyget utan stöd raderas från denna arbetsyta, kan användaren skicka konfigurationen till styrenheten via Push för att lägga till verktyget innan konfigureringen av hårdvarulayouten fortsätter.

Verktygen kan endast läggas till för en styrenhet som inte redan har ett anslutet verktyg.

Verktygsfamilj | Modeller som stöds
Tensor STR | ETV, ETD, ETP
Tensor ST | ETV, ETD, ETP
Tensor SL | ETV, ETD, ETP, ETF
Tensor SR | ETV, ETD, ETP
QST | Alla