# Controller singolo senza pulsante di arresto di emergenza

Connettore: Phoenix, collettori a 6 pin passo 3,5 mm

ATTENZIONE

L'interruttore di avvio remoto deve essere impostato su OFF per questa configurazione

Utilizzare la seguente configurazione PIN:
Perno | Utilizzo |
--- | --- | ---
1 | Non utilizzare | Collegamenti senza arresto di emergenza
2 | Non utilizzare
3 | Collegare un ponticello fra pin 3 e pin 4
4 | Vedere pin 3
5 | Collegare un ponticello fra pin 5 e pin 6
6 | Vedere pin 5
7 | Collegare un ponticello fra pin 7 e pin 8
8 | Vedere pin 7
9 | Collegare un ponticello fra pin 9 e pin 10
10 | Vedere pin 9