# ツール正常性

正常性ビューには、ツール温度の情報を表示する温度エントリが含まれています。

## ツール温度

ツール温度 (ケーブル接続ツールとバッテリーツールの両方) は、POWER FOCUS 6000 によって継続的に監視されます。サポートされる温度単位は、摂氏 (℃) 華氏 (°F) ですが、摂氏がデフォルトの単位です。コントローラーの再起動は必要とせずに、2 つの単位間で切り替えることが可能です。重要部品の温度が最高温度を超えると、ツールがロックされ、警告 (2014) が表示されます。このツールは、重要部品が温度制限を下回ったときに再びロック解除されます。

ツール温度は、STwrench ツールでは表示されません。

## ツール温度のモニタリング

1. ホームビューで、[ツール] タブをタップします。

2. 正常性ビューを選択すると、さまざまなコンポーネントの温度が表示されます。

3. ピーク温度 ビューを選択すると、各コンポーネントの最高温度ピークのリストが表示されます。

4. コンポーネントの温度を継続的に監視するには、リアルタイム温度 ビューを選択します。