# TC: calibrazione coppia

Utensili
QST

Il monitoraggio della fase è disponibile solo per gli utensili dotati di trasduttore multiplo.

Il monitoraggio Calibrazione coppia verifica che la coppia massima raggiunta rientri nei limiti di coppia.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Tipo di trasduttore | Coppia o Coppia 2 Impostare su Coppia 2 per il trasduttore anteriore dell'utensile.
Limite minimo | Deve essere >= 0
Limite massimo | Deve essere > 0 Deve essere > Limite inferiore