# TTC - Serrer à l’embrayage

Outils
XCB

Cette étape exécute l'outil avec la vitesse programmée en direction avant jusqu'à ce que l'embrayage soit relâché. Lorsque l'outil détecte le relâchement de l'embrayage et que l'étape se terminera avec l'état OK.

L’étape Serrer à l’embrayage est valable uniquement pour l’outilage XCB.

Paramètre | Description
--- | ---
Changement de vistesse | Couple ou angle
Angle de déclenchement / Couple de déclenchement | L'angle de déclenchement (en degrés) ou le couple de déclenchement (en Nm) auquel la vitesse change.
Vitesse | La vitesse cible (en tr/min)
Type de montée en régime | Commutateur pour choisir le type de montée en régime : Dure, Douce ou Manuelle