# LD: rilevamento di allentamento

Utensili
STwrench

Il monitoraggio della fase è disponibile solo per gli utensili STwrench

Questo monitor controlla coppia e direzione per verificare i tentativi di allentamento durante l'uso della strategia fase Produzione chiavi per un STwrench. Se la coppia applicata è superiore al valore impostato per Limite allentamento nella direzione opposta alla direzione della filettatura configurata del programma, il risultato deve essere riportato come NOK.