# BM - Mesure de l’agle de contrecoup

Outils
QST

Ce dispositif de surveillance mesure le contrecoup de la douille. L'angle ainsi obtenu est utilisé dans les calculs du dispositif de surveillance Réglage de la position zéro.

Paramètre | Description
--- | ---
Sens | Le sens dans lequel la mesure se termine.
Couple cible | La cible de couple. Doit être >= 0.
Vitesse | Par défaut : 60 tr/min. Doit être >= 0.
Type de montée en régime | Dure, Douce ou Manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.