# A: angolo

Utensili
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA

Il monitoraggio della fase misura l'angolo massimo raggiunto durante il monitoraggio e verifica che sia compreso tra il limite massimo e il limite minimo.

La misurazione dell'angolo si avvia all'inizio del monitoraggio o, laddove specificato, nel punto in cui la coppia supera la coppa di attivazione per la prima volta durante il monitoraggio.

Parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Condizione di arresto | Specifica il punto in cui termina la misurazione dell'angolo: Fine Punto finale utilizzato: l'angolo alla fine del monitoraggio. Coppia di picco Punto finale utilizzato: l'angolo in cui viene raggiunta la coppia massima durante il monitoraggio. Spegnimento Punto finale utilizzato: l'angolo nel punto di spegnimento della fase. Picco Punto finale utilizzato: l'angolo maggiore raggiunto durante il monitoraggio. | Spegnimento
Coppia di attivazione | La misurazione dell'angolo inizia da questo trigger. Limite minimo: deve essere >= 0 Limite massimo: deve essere < coppia massima dell'utensile | Non impostato
Limite minimo | L'angolo minimo accettabile. Limite minimo: deve essere >= 0 Limite massimo: deve essere < 9 999 999 e < limite massimo | Non impostato
Limite massimo | L'angolo massimo accettabile. Limite minimo: deve essere > 0 e > limite minimo Limite massimo: deve essere < 9 999 999 | Non impostato

## Valori dei risultati

- Angolo misurato: l'angolo misurato durante il monitoraggio.

Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:
Angolo monitoraggio della fase: fine condizione di arresto

A | Punto di spegnimento | D | Limite altezza angolo
B | Grilletto coppia | E | Angolo misurato
C | Limite angolo basso | F | Fase

Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:
Angolo del monitoraggio della fase: coppia di picco condizione di arresto

A | Coppia massima | E | Limite altezza angolo
B | Punto di spegnimento | F | Angolo misurato
C | Grilletto coppia | G | Fase
D | Limite angolo basso |  |

Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:
Angolo del monitoraggio della fase: spegnimento condizione di arresto

A | Punto di spegnimento | D | Limite altezza angolo
B | Grilletto coppia | E | Angolo misurato
C | Limite angolo basso | F | Fase

Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:
Angolo del monitoraggio della fase: senza coppia di attivazione e con picco condizione di arresto

A | Punto di spegnimento | D | Angolo misurato
B | Limite angolo basso | E | Fase n. 1
C | Limite altezza angolo | F | Passaggio n