# DT: serra a DynaTork

Utensili
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Questa fasa non è supportata per utensili configurati con Accessorio riduttore anteriore (GFA) di tipo aperto.

Questa fase avvia lo strumento con velocità in avanti fino a quando la Coppia target viene raggiunta. Lo strumento mantiene costante la posizione attuale alla Percentuale DynaTork della Coppia target durante il Tempo DynaTork.

Per evitare il surriscaldamento dello strumento si raccomanda caldamente di non eseguire mai DynaTork oltre il 40% della coppia massima dello strumento.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Coppia target | L'obiettivo della coppia. Deve essere > 0.
Tempo DynaTork | Il tempo in cui DynaTork sarà attivo.
Percentuale DynaTork | La percentuale di Coppia target.
Tipo di rampa velocità | Rigido, morbido o manuale. Predefinito: Rigido. Se si seleziona Manuale, viene visualizzato il campo Rampa velocità.
Aumento della velocità | Se il tipo di rampa di velocità è manuale, si apre questo campo. Predefinito: 500 giri/s.
Velocità (giri/min) | Predefinito: 60 giri/min.
Freno (Valido solo per Power Focus 6000 serraggio sincronizzato, Power Focus 8 serraggio sincronizzato e Flex). | Se On , lo strumento verrà arrestato una volta raggiunto il target. Se Off , il programma passa direttamente alla fase successiva senza arrestare lo strumento.

Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:

A | Coppia target
B | Livello di coppia mantenuto durante il tempo di DynaTork
C | Percentuale di Ts
D | Percentuale di Ts
E | Livello di coppia mantenuto durante il tempo di DynaTork
F | Tempo DynaTork

## Micro-video

DT: serra a DynaTork