# Styrenheter mellan första och sista

Nödstopp IO-kabelkontakt: Molex Micro-Fit, 5-pin

Ta bort kontakten eller använd följande stiftkonfiguration:

Stift | Användning |
--- | --- | ---
1 | Får inte användas | Anslutningar för mellanstyrenheter
2 | Får inte användas
3 | Får inte användas
4 | Får inte användas
5 | Får inte användas
6 | Får inte användas
7 | Får inte användas
8 | Får inte användas
9 | Får inte användas
10 | Får inte användas