# 목표 각도 한계

목표 각도 한계 설정으로 너트가 조임 중에 원하는 각도로 회전했는지 모니터링할 수 있습니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
각도 한계 | 각도를 모니터링할 조임 섹션을 도 단위로 선택합니다. 꺼짐: 한계가 확인되지 않습니다. 런다운 완료부터: 모니터링 창은 런다운 토크 완료에 도달했을 때 설정됩니다. 토크부터: 모니터링 창은 지정된 토크 값에 도달했을 때 설정됩니다. 토크는 런다운 완료 토크보다 커야 합니다. 최초 목표부터: 모니터링은 최초 목표에 이르면 설정됩니다. TurboTight를 선택하면 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 자동: 각도 모니터링 한계가 컨트롤러에서 자동으로 계산됩니다. 수동: 각도 모니터링 한계가 수동으로 입력됩니다. | 꺼짐
<From torque> | 각도 한계가 설정되는 토크 값. |
<From torque> | 각도 한계가 설정되는 토크 값. | 목표 토크의 75%
최소 각도 | 각도 하한에 대한 각도 값 | 90°
최대 각도 | 각도 상한에 대한 각도 값 | 720°
최소 시간 | 단계의 최소 시간(밀리세컨드). 단계의 시작부터 측정합니다. | 10 ms TurboTight의 경우: 0 ms
최대 시간 | 단계의 최대 시간(밀리세컨드). 단계의 시작부터 측정합니다. | 1000 ms TurboTight의 경우: 40 ms

목표가 토크일 경우 위치 1-4이 유효합니다. 목표가 각도일 경우 위치 5-6이 유효합니다.

매개 변수 Measure angle at(각도 측정)은 다른 값을 가질 수 있습니다. 이 매개변수는 사용되는 조임 프로그램에 대해 각도 모니터링이 켜진 경우에만 사용할 수 있습니다. 기본적으로 각도는 최대 각도 값에서 측정됩니다. 가능한 매개변수 값은 아래 표에 나열되어 있습니다.

이름 | 설명
--- | ---
최대 토크 시 값 | 최고 토크 값에서 각도를 측정합니다.
최대 각도 값 | 조임 중 최고 각도를 측정합니다.
중단 시 값 | 중단 단계에 들어가기 전에 마지막 각도 값을 측정합니다.