# Drehmomentausgleich

Durch Verwendung der Momentkompensation lässt sich die tatsächliche an die Verbindung angelegte Klemmkraft besser bestimmen und die Streuung bezüglich der angelegten Klemmkraft reduzieren.

Der Drehmomentausgleichspunkt wird eingestellt, indem sich auf einen spezifizierten Winkel aus dem abgeschlossenen Eindrehen bezogen wird und ein Wert für das während des Eindrehens verwendete Drehmoment berechnet wird. Dieses wird dann für die Erstellung der Vorspannung in der Schraube ausgeglichen, indem das im Drehmomentausgleichspunkt berechnete Drehmomentwert zum Solldrehmoment addiert wird.

Parameter | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | ---
Drehmomentausgleich | Ermöglicht die Justierung des Sollmoments für das während der Einschraubstufe verwendete Drehmoment. Aus: Es wird keine Kompensation ausgeführt. Am: Der Drehmoment-Kompensationspunkt wird manuell eingestellt. | Aus