# 现场总线锁定拧紧 - 20020

如果从已连接且受支持的附件设置了信号，则在开始拧紧时，虚拟站点被锁定。
由于“停止驱动”设置，当现场总线锁定拧紧设置为真时，正在进行的拧紧将立即中止。

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE