# 同步拧紧

控制器特征（例如低反应拧紧策略和其他功能中的控制器范围的功能等）需要通过功能管理系统 (FMS) 分发的许可证。虽然可以在没有特定许可证的情况下配置特征，但分配和使用这些特征将需要在控制器上安装正确的许可证。有关许可证的更多详细信息，请参阅许可证 (FMS)。

同步拧紧只能通过 ToolsTalk 2 进行配置。

同步拧紧功能可连接多个 Power Focus 6000 控制器并运行同步拧紧。配置中的第一个控制器称为 Sync Reference（同步参考），处理所有拧紧和数据报告。然后，多达 5 个额外的 Power Focus 6000 控制器通过 Power Focus 6000 菊链电缆连接到 Sync Reference（参见设置同步拧紧（硬件）），被称为 Sync Member，它们唯一的功能是处理工具。

## Sync Reference

Sync Reference 控制器是系统的大脑。它处理拧紧设置和所有数据报告。它还处理整个系统的配置以及与 ToolsTalk 和 ToolsNet 的连接。所有附件或现场总线都直接连接到 Sync Reference。

## Sync Member

Sync Member 控制器扮演驱动器的角色，没有其它功能。IT 部件未运行，无法将任何外部附件或协议连接到 Sync Member。每个 Sync Member 都有一个分配给它的通道编号 (2-64)。通道编号用于识别 ToolsTalk 2 中的硬件布局配置内的工具和驱动器，以及选择在同步模式下拧紧时应包含的工具和驱动器，还被用于结果报告。此外，它还用于错误事件，以便能够识别故障部件。

## 拧紧

只能运行多步骤拧紧程序。为了能够在每个工具之间同步拧紧，应使用同步点。在这些点处，工具将在继续拧紧程序的下一步之前等待彼此。拧紧程序最多可包含 25 个步骤（不算同步点）。不允许修复或终止路径。请注意，拧紧程序的分配只能通过 ToolsTalk 2 进行。控制器不提供分配拧紧程序的可能性。

## 许可

同步拧紧是 FMS 的一项功能。只有 Sync Reference 需要许可证，因此可以将任何 Power Focus 6000 控制器更改为 Sync Member 而无需任何其他许可证。Sync Reference 许可证是一个附加 FMS 控制器特征。

如果删除了 Sync Reference 许可证，则在同步拧紧模式下不能执行任何拧紧操作。如果与许可服务器的连接丢失，许可证将继续运行 48 小时。控制器将每小时检查一次是否有有效的 Sync Reference 许可证。

相关信息

- 设置同步拧紧（硬件）

此部分内容

- 同步拧紧的用户界面
- 配置同步拧紧
- 设置同步拧紧（硬件）
- 同步拧紧
- 同步拧紧结果
- 同步拧紧信号
- 同步拧紧工具箱
- 同步拧紧 CAN 附件