# Åtgärder

Åtgärder fungerar som resultat av en regel. För att få utdata från regeln måste åtgärden konfigureras till en Signal och en Virtuell station. Högst 10 åtgärder kan konfigureras per regel. Vid flera utlösare utförs en eller flera åtgärder när utlösningsvillkoret är uppfyllt.

Åtgärdsinställningar
Inställning | Beskrivning
--- | ---
Namn | Ange ett namn för åtgärden med högst 32 ASCII-tecken.
Signal | Välj från listan över tillgängliga booleska ingångs-/utgångstillstånd eller händelsesignaler i styrenheten. Signalen publiceras sedan till den virtuella station som valts i åtgärden.
Virtuell station | Välj från en lista över tillgängliga virtuella stationer.
Utgång | Använd omkopplaren för att välja utgångsvärdet Sant som ska publiceras när utlösaren aktiveras. Standardvärdet är Falskt.
Vald in-/utboolesk tillstånds-/händelsesignal som signal i åtgärd | Utgångsvärdet publiceras till den signal som konfigurerats i åtgärden. Åtgärden kan återställas med hjälp av Upphör. Tillgängliga alternativ för konfiguration av upphörande:Regeltillstånd, Tid, Till nästa åtdragning och Definierad signal. Konfigurationen för upphörande är som standard inställd på Regeltillstånd.