# T - Apertar conforme o Torque / Desapertar conforme o Torque em Impulse

Ferramentas
IXB

Etapas de Impulso são válidas somente para ferramentas IPB-P.

Apertar conforme Torque com Impulso

Essa etapa gera pulsos de aperto no sentido de avanço, até ser atingido o torque-alvo.

Desapertar conforme Torque com Impulso

Essa etapa gera pulsos de aperto no sentido para trás, até que o torque esteja abaixo do torque-alvo.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Alvo de Torque - Ts | Torque Target (alvo de torque deve ir de 0 até o torque máximo da ferramenta.
Energia de pulso - Pe | Pulse Energy (energia de pulso é usada para controlar o valor de energia/corrente em cada pulso. Pulse Energy (energia de pulso) deve ir de 10% a 100%. Valor-padrão: 100%.
Velocidade Automática | Ativo: A ferramenta funcionará na velocidade de energia de impulso tanto quando estive pulsando quanto quando não estiver pulsando. A velocidade da energia de pulso será utilizada durante toda a etapa. Desativado: A ferramenta funcionará na velocidade inserida quando não estiver pulsando e na velocidade da energia de impulso quando estiver pulsando. Velocidades diferentes serão utilizadas durante a etapa.