# 활성 식별자 문자열 - 186

식별자 문자열이 작업-관리에 의해 수신되고 수락된 경우 설정됩니다. 시퀀스 또는 조임 프로그램도 실행 중이어야 합니다.
소스 배치 문자열이 실행 중인 경우, 모든 스캔을 수신하고 시퀀스가 선택되었을 때 설정됩니다. 이 경우 저장된 위치로 구성된 연결된 문자열이 포함됩니다.
다른 작업 관리에는 "VIN"번호가 포함됩니다.

SoftPLC의 이름: ACTIVE_IDENTIFIER_STRING

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 상태 | 문자열 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 상태 | 문자열 | 8 | 800
IdentifierU32 | 상태 | 문자열 | 8 | 800

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 거짓

- 작업자 패널: 거짓

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 거짓

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 거짓