# 수동 모드 트리거

수동 모드는 스위치나 외부 시스템에 의해 활성화될 수 있습니다. 예를 들어(아래 나타남), 작업자 패널에 있는 버튼을 구성해 수동 모드를 활성화할 수 있습니다.

1. 구성 메뉴으로 이동한 뒤 왼쪽 탐색줄에 있는 작업자 패널을 선택해 주세요.

2. 작업자 패널에 대한 구성이 없을 경우, 작업 공간 상단 우측에 있는 + 아이콘을 클릭해 주세요. 그렇지 않을 경우 다음 단계로 진행해 주세요.

3. 변경하고 싶은 구성에서 편집을 클릭하세요.

4. 작업자 패널 구성 창에서, [A,B,C,D,E,F,G,I] 위치를 클릭하여 구성하세요.

5. 위치 구성 창에서 구성 목록을 클릭하세요. 목록에서 1방향 키 스위치를 클릭하세요.

6. 회전 신호 목록을 클릭하세요. 목록에서 수동 모드를 선택해 주세요. (화살표 버튼을 사용해 필요할 경우 목록 탐색)

7. 위치 구성 창을 닫아주세요.

사용자가 수동 모드에 진입하거나 종료에 대한 알림을 설정하려면, 이벤트 4070 및 4071을 각각 구성해야 합니다.

관련 정보

- 이벤트의 구성