# A = 각도

공구
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA

이 단계 모니터는 모니터링을 수행하는 동안 최대 각도 도달을 측정하고, 그것이 상한과 하한 사이에 있는지 확인합니다.

각도 측정은 모니터링의 시작에서 시작하고,모니터링 도중 토크가 트리거 토크를 처음 통과하는 지점에서 시작합니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
정지 조건 | 각도 측정이 끝나는 위치를 지정합니다. End End point used: the angle at the end of the monitor. 사용된 피크 토크 종료 지점: 모니터링 중 가장 높은 토크에 도달한 지점의 각도입니다. 사용된 차단 각도 종료 지점: 단계 차단 지점에서의 각도입니다. 사용된 피크 각도 종료 지점: 모니터링을 수행하는 동안 도달하는 가장 높은 각도입니다. | 차단
트리거 토크 | 각도 측정은 이 트리거에서 시작됩니다. 최소 한계: 필수 조건 >= 0 최대 한계: 필수 조건 < 공구 최대 토크 | 설정되지 않음
하한 | 최저 허용 각도입니다. 최소 한계: 필수 조건 >= 0 최대 한계: 필수 조건 < 9 999 999 및 < 상한 | 설정되지 않음
상한 | 최대 허용 각도입니다. 최소 한계: 필수 조건: > 0 및 > 하한 최대 한계: 필수 조건 < 9 999 999 | 설정되지 않음

## 결과 값

- 측정 각도: 모니터에서 측정된 각도

자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.
단계 모니터 각도 - 정지 조건 종료

A | 차단 지점 | D | 각도 상한선
B | 토크 트리거 | E | 측정 각도
C | 각도 하한선 | F | 단계

자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.
단계 모니터 각도 - 정지 조건 피크 토크

A | 피크 토크 | E | 각도 상한선
B | 차단 지점 | F | 측정 각도
C | 토크 트리거 | G | 단계
D | 각도 하한선 |  |

자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.
단계 모니터 각도, 정지 조건 차단

A | 차단 지점 | D | 각도 상한선
B | 토크 트리거 | E | 측정 각도
C | 각도 하한선 | F | 단계

자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.
단계 모니터 각도 - 토크 트리거 미포함 및 정지 조건 피크 포함

A | 차단 지점 | D | 측정 각도
B | 각도 하한선 | E | n-1 단계
C | 각도 상한선 | F | n 단계