# Finestra di configurazione dei protocolli in una stazione virtuale

Nella scheda Protocolli nel menù Stazione virtuale si trova un elenco di protocolli di comunicazione disponibili dipendenti dalla licenza in uso. Il Open Protocol è disponibile per tutte le licenze.

Per accedere alle funzionalità di ILM Protocol, consultare la guida per l'utente diILM Protocol.

Per ottenere accesso alla funzionalità tramite Open Protocol, si deve definire una porta esclusiva per ogni stazione virtuale.

1. Impostare l'interruttore Open Protocol su On.

2. Immettere il numero di porta del server.

3. Immettere un valore di PLC Index compreso tra 1 e 6.

   Indice SoftPLC consente di associare la posizione in cui scrivere i comandi Open Protocol nella memoria condivisa. Il valore predefinito è 1 ma è possibile inserire i valori da 1 a 6.

4. Inserire il valore per Timeout comunicazione in secondi (tra 15 e 60).

5. Scegliere l'azione da applicare in caso di perdita del collegamento con il client.

   L'impostazione Disconnetti controlla l'azione applicata quando si verifica un errore di connessione:

   - Nessuno: il programma di serraggio continua normalmente.

   - Blocca strumento: lo strumento viene bloccato al termine dell'attuale serraggio.

   - Deseleziona attività: il serraggio viene interrotto al termine dell'operazione in corso. Fatta eccezione dei programmi di serraggio semplici o sequenze di lotto in cui l'attività verrà rimossa al completamento.

   - Blocca sempre l'utensile: l'utensile viene bloccato al termine dell'attuale serraggio, indipendentemente dal risultato.

6. Utilizzo del contatore legacy

   Questa impostazione conteggia tutti i serraggi in una sequenza e produce il numero dei sistemi secondari. Per abilitare questa impostazione, impostare Usa contatore legacy su Sì.

7. Numero identificativo selezionato MID0015 Echo

   Questa impostazione consente di rispondere il valore numerico dell'identificativo selezionato in MID0015 PSET_SELECTED con numero identificativo selezionato MID0015 Echo impostato su Sì. Altrimenti, viene inviato l'ID del programma di serraggio effettivo.

8. Programma di svitatura MID2500

   Questa impostazione consente di selezionare un programma di svitatura MID2500 dall'elenco.

9. Toccare o selezionare Applica quando si è pronti.

Poiché il valore predefinito per l'indice SoftPLC è sempre 1 e non viene eseguito alcun controllo per verificarne l'utilizzo, l'utente potrebbe aver configurato il sistema in modo che l'indice venga impostato più volte in fase di aggiunta delle stazioni virtuali. In questo caso il Soft PLC non sarà in grado di determinare da quale stazione virtuale deriva il MID in ingresso.