# Serrages synchronisés

Il est uniquement possible d'utiliser des Programmes de serrage MultiStep pour un serrage synchronisé. Les points de synchronisation sont utilisés pour synchroniser les outils dans une configuration. À ces points, les outils s'attendront avant de continuer avec l'étape suivante du programme de serrage Multistep.

Il n'est possible d'affecter des programmes de serrage à différents outils que dans ToolsTalk2.

Exemple de programme Multistep pour le serrage synchronisé

A | Point de synchronisation

Un programme de serrage peut contenir 25 étapes maximum (Points de synchronisation exclus).

Étapes disponibles

- Serrer à l'angle

- Serrer au couple

- Serrer jusqu'au couple plus angle

- Serrer à DynaTork

- Attendre

- Désembectage douille

- Serrer au couple ou à l'angle

- Desserrer jusqu'à l'angle

- Desserrer au couple

- Approche

- Serrer à la limite élastique M2

- Serrer à la limite élastique

- Serrer au couple et à l'angle

- Filetage au couple

- Engagement

Dispositifs de surveillance disponibles

- Angle

- Couple de crête

- Couple à la coupure

- Rapport et écart de couple

- Couple dans la fenêtre d'angle

- Couple antérieur haut

- Couple antérieur bas

- Angle à partir de la limite d'élasticité

- Couple de traînée

- Courant d'arrêt

- Post angle de filetage

- Post couple de crête de filetage

- Détection de grippage

- Durée

Restrictions d'étapes disponibles

- Couple maximum

- Angle maximum

- Filet faussé

- Couple d'annulation

- Pente de couple

- Couple dans la vue d'angle

- Écart couple/courant

Gestion des rebuts

Quand positionné sur Arrêt :

Action en cas d'échec | Description
Terminer tout | Tous les canaux termineront les serrages et signaleront un statut NOK. Le serrage n'incluant pas d'erreur signalera l'information supplémentaire Terminé par une autre vis.
Continuer OK | Tous les canaux en échec termineront les serrages avec le statut NOK. Les canaux restants continueront le reste du programme de serrage.

Quand positionné sur Marche :

Paramètre | Description
--- | ---
Nombre max. d’étapes défaillantes | Spécifie le nombre maximum d’étapes différentes qui peuvent échouer pendant le serrage dans son ensemble. Peu importe si la même étape échoue plus d’une fois, cela ne compte que comme une seule étape défaillante. Sans ce réglage, un nombre illimité d’étapes peuvent échouer.
Action en cas de dépassement | Spécifie l’action en cas de Nombre maximum d’étapes défaillantes dépassé.
Action en cas de NOK pendant une réparation | Spécifie l’action en cas de nouvelle erreur (NOK) détectée pendant une réparation en cours.