# Réglage accessoire

Le Réglage accessoire offre la possibilité de compenser les accessoires frontaux de l'outil. La compensation peut être réalisée pour chaque programme de serrage.

Un opérateur ne peut pas échanger un accessoire puis sélectionner un programme de serrage défini spécifiquement pour cet accessoire.

Le Réglage accessoire est disponible pour toutes les stratégies conventionnelles sauf STwrench.

1. Dans les Réglages du programme de serrage, donner au paramètre Réglage fin de l'accessoire activé la valeur Oui.

2. Cliquer sur Paramètres de serrage > Modifier.

3. Cliquer sur l'étape de démarrage.

4. Sous Réglage fin de l'accessoire, donner au paramètre Utiliser le réglage fin de l'accessoire la valeur Oui.

5. Régler les paramètres nécessaires pour le Rapport d'engrenage et le Réglage d'efficacité (voir le tableau ci-après).

Paramètres pour réglage d'accessoire
Réglage accessoire | Description | Par défaut
--- | --- | ---
Rapport d'engrenage d'accessoire | Le paramètre Rapport d'engrenage d'accessoire est requis pour la compensation de l'angle. Minimum : 0,5 Maximum : 100 Vitesse de rotation de prise d'outil = Vitesse de l'outil / rapport d'engrenage | 1,0
Réglage d'efficacité | Le rapport d'engrenage d'accessoire combiné au Réglage d'efficacité est nécessaire pour compenser le couple. Minimum : 0,5 Maximum : 1,0 Par exemple, 0,9 signifie 10 % de perte d'efficacité | 1,0