# HTTPS の構成

コントローラーで HTTPS を設定するには、次の手順に従います:

1. コントローラーのウェブインターフェイスにアクセスします。自己署名証明書であるため、ブラウザから警告メッセージが表示されます。[詳細設定] を選択し、リスクを承諾して続行します。

2. [設定] に移動して [HTTPS] タブを選択します。

3. HTTPS の設定で、[CA CSR の作成] を選択します。

4. ポップアップウィンドウで、[作成] を選択して証明書署名要求を作成し、ダウンロードが完了したら [閉じる] を選択します。

5. 証明書署名リクエストに署名し、生成された CA 証明書をコントローラーにアップロードします。

6. [サーバー証明書を生成する] を選択し、指定された形式でサブジェクトの代替名 (SAN) を入力して、[生成] をクリックします。

7. 生成が完了すると、ポップアップウィンドウが表示され、セッションが自動的に再開されます。