# Werkzeug beliebiger Hardwarefehler

Dieses Sub-Signal wird gesetzt, wenn ein Werkzeug-Hardwarefehler erkannt wird. Dies kann Werkzeugtemperatur hoch, Motortuning erforderlich, Werkzeugkabel ungültig, Werkzeug nicht angeschlossen, Fehler des Drehmomentgebers oder Werkzeug-Hardwarefehler sein.

Name in SoftSPS: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_ANY_HARDWARE_ERROR

Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | ---
Boolesche Instanz | 1 | 1