# Einschraubphase

Der Teil des Anziehens wurde erreicht, der vom Eindringen der Schraube in das Gewinde bis kurz vor dem Berühren der Schraube der darunter liegenden Oberfläche und zum Erreichen eines guten Sitzes andauert. Das während des Einschraubens erforderliche Drehmoment trägt nicht zur Klemmkraft bei.

Parameter | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | ---
Einschraubdrehzahl | Bestimmt die während der Einschraubstufe verwendete Drehzahl. | Max. Werkzeugdrehzahl

In diesem Abschnitt

- Selftap
- Moment-Toleranzen Einschraubstufe
- Winkel-Toleranzen Einschraubstufe
- Drehmoment nach Anzeige
- Einschraubphase beendet