# TRD - Taxa e Desvio de Torque

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST IXB

Esse monitor de etapa mede e verifica a taxa de torque, que é a relação entre torque e ângulo. A taxa de torque calculada é verificada para conferir se está dentro dos limites da taxa de torque definidos por High Limit (Limite Alto) e Low Limit (Limite Baixo).

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Trigger Torque (Torque de Acionamento) | Torque do ponto de início do ângulo.
Ângulo do ponto inicial | Quando o ângulo do ponto inicial tiver sido medido a partir do torque de acionamento, a medição do torque é iniciada.
Ângulo do ponto final | Ponto de ângulo em que a medição do torque para.
Torque do ponto final | Torque em que a medição do torque para.
Low Limit (Limite Baixo) | Torque mais baixo aceitável.
High Limit (Limite Alto) | Torque mais alto aceitável.
Limite | Deve ser > 0