# 오픈 엔드 구성

오픈 엔드 공구를 사용하기 전에 공구 헤드와 공구 본체가 올바르게 조립되고 구성되었는지 확인해 주세요. 그렇지 않으면 공구가 잘못된 방향으로 구동될 수 있으며 오픈 엔드 헤드의 기계적 정지 장치가 손상될 수 있습니다.

오픈 엔드 공구로 조임 작업을 수행할 경우, 오픈 엔드 구성을 통해 오픈 엔드 공구를 다시 개방 위치로 전환할 수 있습니다.

HMI(인간-기계 인터페이스: Human Machine Interface)를 통해 개방형 전략 및 설정을 구성해 주세요.

오픈 엔드 구성은 유선 공구, IXB 공구, 및 STB 공구에만 적용됩니다.
오픈 엔드 구성은 Flex 및 동기화된 조임에는 적용되지 않습니다.

## 오픈 엔드 구성

오픈 엔드 설정
설정 | 설명
--- | ---
자동 위치 지정 | 오픈 엔드 공구로 조임 작업을 수행할 경우, 자동으로 오픈 엔드 공구를 다시 개방 위치로 전환할 수 있습니다. 전환 키를 사용하여 자동 위치 지정을 켜짐 또는 꺼짐으로 전환할 수 있습니다: 켜짐: 활성화하면 조임 후 오픈 엔드 공구를 들어 올리면 오픈 엔드 공구가 다시 열림 위치로 자동으로 이동합니다. 작업자는 전체 프로세스(조임 + 자동 위치 지정)가 진행되는 동안 공구 트리거를 누루고 있어야 합니다. 자동 위치 지정이 완료되기 전에 작업자가 공구 트리거를 놓으면 오픈 엔드 공구는 선택한 위치 지정 전략을 통해 열림 위치로 돌아갑니다. 꺼짐: 기본값 비활성화된 경우, 조임 후 오픈 엔드 공구를 들어올릴 때 오픈 엔드 공구가 다시 열림 위치에 자동으로 올라와 있지 않습니다. 오픈 엔드 공구를 위로 들어올리면 작업자가 공구 트리거를 해제해야 합니다. 오픈 엔드 공구가 다시 열림 위치에 오도록 하려면 작업자가 완전 자동 위치 지정 중에 공구 트리거를 다시 누르고 있어야 합니다. 자동 위치 지정은 다중 단계 조임 프로그램에만 적용됩니다. 자동 위치 지정은 케이블 공구 및 IXB 공구에만 적용됩니다.
위치 지정 전략 | 조임 후 오픈 엔드 공구가 다시 열림 위치로 돌아오도록 하려면 위치 지정 전략을 선택해 주세요. 정방향: 기본값 오픈 엔드 공구는 조임 방향과 같은 방향으로 열림 위치까지 정방향으로 전환됩니다. 역방향: 오픈 엔드 공구는 조임 방향과 반대 방향으로 열림 위치까지 역방향으로 전환됩니다. 역방향 토크 기반: 오픈 엔드 공구는 천천히 역방향으로 전환되고 토크를 모니터링하며 느린 역회전을 통해 열림 위치까지 도달합니다. 정뱡향 빠른 시작: 오픈 엔드 공구는 가능한 한 빨리 열림 위치로 이동합니다. 회전형 전면 부품이 있는 오픈 엔드 공구에 대해 역방향 기반 및 정방향 빠른 시작을 사용하는 것이 권장합니다. 역방향 토크 기반 및 정방향 빠른 시작 전략은 유선 공구 및 IXB 공구에만 적용할 수 있습니다. STB 공구의 위치 지정 전략이 역방향 토크 기반 또는 정뱡향 빠른 시작인 경우 기본값 위치 지정 전략은 자동으로 시작될 수 있습니다. 역방향 토크 기반인 경우 기본값 위치 지정 전략은 역방향입니다. 정방향 빠른 시작인 경우 기본값 위치 지정 전략은 정방향입니다.
위치 지정 속도 | 위치 지정 속도는 공구가 열림 위치로 얼마나 빨리 도달해야 하는지 정의합니다. 위치 지정 속도는 오픈 엔드 공구 최대 속도의 백분율(%)로 표시됩니다. 작업자는 5% ~ 100% 범위의 위치 지정 속도 값을 입력할 수 있습니다. 위치 지정 속도의 기본값은 38%로 설정되어 있습니다.