# Desencadenantes

Los desencadenantes actúan como entrada para una regla. Un desencadenante válido se configura con una estación virtual y un estado de entrada/salida booleano o una señal de evento. Se pueden configurar un máximo de 10 desencadenantes por regla.

## Condiciones de los desencadenantes:

Si una regla se establece como activa, se inicia en función de la condición de activación establecida. Las condiciones disponibles de los desencadenantes son:

- SI TODOS: La regla solo se activa cuando se activan todos los desencadenantes de la regla.

- SI ALGUNO: La regla solo se activa cuando se activa cualquiera de los desencadenantes de la regla.

Ajustes | Descripciones
--- | ---
Nombre | Introduzca un nombre para el desencadenante con una longitud máxima de 32 caracteres ASCII.
Señal | Al seleccionar una señal para un desencadenante, elija entre una lista de estados de E/S booleanos y señales de eventos. La señal seleccionada siempre está conectada a la estación virtual seleccionada.
Estación virtual | Seleccione una estación virtual de la lista de estaciones virtuales disponibles en el controlador.
Según el tipo de señal de entrada seleccionada, el disparador muestra diferentes opciones.
Señal de estado booleano de entrada/salida seleccionada como señal en el desencadenante | Una señal de estado booleano tiene un estado definido cuando la señal se activa y cuando la señal no se activa. Para configurarla, vaya a Funcionamiento y seleccione Igual a o No igual a para el estado de la señal, que es Verdadero o Falso. El desencadenante reacciona solo cuando se cumple la condición del estado de la señal, es decir, cuando el valor de la señal es igual o diferente al estado establecido, que es verdadero o falso. Por ejemplo, el desencadenante se puede configurar para reaccionar solo cuando la herramienta está en funcionamiento a través de la señal Herramienta en funcionamiento. Para configurarlo, seleccione Herramienta en funcionamiento de la lista de señales y establezca Funcionamiento en Igual a y el estado en Verdadero.
Señal de evento booleano de entrada/salida seleccionada como señal en el desencadenante | Una señal de evento booleana tiene un único estado cuando se dispara y permanece en ese estado hasta que se reinicia. Cuando se selecciona la señal de evento de la lista de señales, es necesario configurar una opción de reinicio para la señal de entrada/salida del evento. Las opciones de restablecimiento se pueden seleccionar desde Cese. Las opciones de restablecimiento disponibles son: Hora, Siguiente apriete y Señal definida. Por ejemplo, se puede configurar el desencadenante para que se active solo cuando se reciba la señal Apriete OK.