# Torque pós-visualização

Algumas juntas têm um pico de torque antes do Rundown concluído. Torque pós-visualização torna possível monitorar valores de torque durante dois intervalos angulares especificados. O início dos intervalos é definido como um ângulo antes do Rundown concluído e o torque é assim monitorado para um intervalo angular especificado.

Torque pós-visualização é, portanto, semelhante a Limites de torque de Rundown, exceto que os limites máximos e mínimos podem ser posicionados independentemente um o outro e podem diferir em extensão de modo a haver melhor controle dos resultados da etapa de Rundown.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Torque pós-visualização | Torque pós-visualização torna possível monitorar valores de torque durante dois intervalos angulares especificados. | Desativado
Torque mín. | Valor de torque para o Limite inferior do torque pós-visualização. |
Deslocamento de Torque mín. | Deslocamento de ângulo antes de se iniciar o intervalo mínimo do torque pós-visualização. | 720°
Extensão mínima de torque | Extensão do ângulo que define a seção mínima do Torque pós-visualização. | 90°
Torque máx. | Valor de torque para o Limite superior do torque pós visualização. |
Deslocamento máx. de torque | Deslocamento de ângulo antes de se iniciar o intervalo máximo do torque pós-visualização. | 360°
Extensão máxima de torque | Extensão do ângulo que define a seção máxima do torque pós-visualização | 90°