# 選択された締め付けプログラム - 69

選択した締め付けプログラムの実際の ID。締め付けプログラムが選択されなければ 0。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_PSET_ID

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 1 | 16
TreatZeroAsOne | 状態 | 整数 | 1 | 16

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE