# CRh - Reapriete de embrague

Herramientas
XCB

Si se libera el embrague de la herramienta mientras el apriete aún se encuentra dentro de la ventana de ángulo, se activa la restricción de etapa. Esto detiene el apriete de inmediato y produce un resultado NOK. Esta restricción de etapa solo es válida para la etapa de apriete Apretar hasta embrague.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Ventana de ángulo | Se activa la ventana de ángulo (en grados) durante la restricción de etapa Reapriete del embrague.