# コントローラへのライセンスのインストール

ライセンスソースは1つのライセンスサーバー（TT2）と9つのFMSポータブル（ドングル）に同時に制限されることにご注意ください。ライセンスは、サーバー (ToolsTalk 2) またはFMSポータブル経由でインストールされます。ライセンス ソースの制限に達した場合、別のソースからのライセンスを追加するために、1つのソースからのすべてのライセンスをコントローラから削除する必要があります。

サーバー（ToolsTalk 2）を介してライセンスをインストールする前に、コントローラの時刻がサーバーの時刻と同期していることを確認してください。

## サーバーからのインストール

サーバーベースのライセンスの配布は、ToolsTalk 2を使用して行います。ライセンスのインストール手順については、ToolsTalk 2のユーザーガイドを参照してください。

ToolsTalk 2を使用してライセンスをインストールするには、正しいライセンスサーバーを構成する必要があります。

1. [設定] メニューをクリックして、[サーバー接続] タブをクリックします。

2. アトラスコプコ ライセンスマネージャーフィールドで、スイッチを[オン]に設定します。

3. 正しいサーバーホストIPアドレス（通常はToolsTalk 2のIPアドレスと同じもの）とサーバーポートを挿入します。

4. 適用を選択します。

## FMSポータブル（USB）からのインストール

機能管理システム（FMS）は、特殊なFMSポータブルデバイスを使用して、コントローラとの間で機能を転送します。USBフラッシュドライブには、汎用メモリ領域とコントローラ内のライセンスマネージャのみがアクセスできる信頼できる記憶領域の両方が含まれています。購入した機能項目は、アトラスコプコから汎用領域にダウンロードされます。ライセンスマネージャーを使用してコントローラに FMS ポータブルを初めて挿入すると、ファイルが検出されてデコードされ、機能アイテムはライセンスマネージャからのみアクセス可能な信頼できるストレージ領域に転送されます。

ライセンスがインストールされているUSBドライブがある場合は、以下の手順を実行してライセンスをコントローラにインストールします。

1. USBをコントローラのUSBポートに挿入します

   USBライセンス管理ウィンドウがGUIでポップアップ表示されます。[プール] 列には、すべてのソースからのコントローラのライセンス数の合計が表示されます。[FMS Pで使用可能]列には、このドングルで使用可能なライセンスが表示され、他方、[このFMS Pから]列には、この特定の FMS P からこのコントローラに移動されたライセンスの数が表示されます。

2. コントローラから、インストールするライセンスの横にある左向きの矢印を選択します。

   [FMS Pで使用可能]列の数値が1つ分減少し、[このFMS Pから]列の数値が1つ分増加します。

ライセンス転送の開始と終了の両方のイベントがユーザーに対してコントローラ上に表示されます。

## ライセンス同期

既存のライセンスは、2時間ごとにライセンスサーバーに対して照合されます。14日間ライセンスサーバーからの応答が取得できない場合、対応するライセンスは取り消されます。ライセンスの有効期限が近づくと、ユーザーにも警告が表示されます。ライセンスの有効期限の7日前になると、2時間に1回警告が表示されます。ライセンスが更新されないとライセンスは失効し、対応する機能はもはや利用できなくなります。

関連情報

- コントローラからのライセンスの削除
- ライセンスソース