# A – Vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IxB MWR-TA

Denna stegövervakningsfunktion mäter maximal vinkel som uppnås under övervakningen och kontrollerar att den ligger mellan Övre gräns och Undre gräns.

Vinkelmätningen startar i vid övervakningens början eller om så anges vid den punkt där momentet passerar Utlösningsmoment för första gången under övervakningen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Stoppvillkor | Anger var vinkelmätningen avslutas: Slut Slutpunkt som används: vinkel vid övervakningstidens ände. Toppmoment Ändpunkt som används: vinkeln vid den punkt där det högsta momentet nåddes under övervakningen. Frånslag Slutpunkt som används: vinkeln vid stegets frånslagspunkt. Topp Ändpunkt som används: den högsta vinkel som uppnåddes under övervakningen. | Stäng av
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde. Minimigräns: måste vara >= 0 Maxgräns: måste vara <Verktygets maxmoment | Ej inställt
Låg gräns | Lägsta acceptabla vinkel. Minimigräns: måste vara >= 0 Maxgräns: måste vara < 9 999 999 och < Hög gräns | Ej inställt
Hög gräns | Högsta acceptabla vinkel. Minimigräns: Måste vara > 0 och > nedre gräns. Maxgräns: måste vara <9 999 999 | Ej inställt

## Resultatvärden

- Uppmätt vinkel: den vinkel som uppmätts av övervakningssystemet.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:
Stegövervakning vinkel - Stoppvillkor Slut

A | Frånslagspunkt | D | Vinkel hög gräns
B | Momentutlösare | E | Uppmätt vinkel
C | Vinkel låg gräns | F | Steg

Peka och klicka på bilden för att se mer information:
Stegövervakning vinkel - Stoppvillkor Toppmoment

A | Toppmoment | E | Vinkel hög gräns
B | Frånslagspunkt | F | Uppmätt vinkel
C | Momentutlösare | G | Steg
D | Vinkel låg gräns |  |

Peka och klicka på bilden för att se mer information:
Stegövervakning vinkel, Stoppvillkor Avstängning

A | Frånslagspunkt | D | Vinkel hög gräns
B | Momentutlösare | E | Uppmätt vinkel
C | Vinkel låg gräns | F | Steg

Peka och klicka på bilden för att se mer information:
Stegövervakning vinkel - utan momentutlösare och med stoppvillkor Toppvärde

A | Frånslagspunkt | D | Uppmätt vinkel
B | Vinkel låg gräns | E | Steg n-1
C | Vinkel hög gräns | F | Steg n