# Sinais de Entrada e Saída

Os parâmetros de sinais de entrada e saída são os mesmos.

Há dois tipos de sinal: Tipo Booleano e tipo número inteiro/cadeia de caracteres. Para sinais do tipo Booleano, é usada uma chave seletora liga-desliga (verdadeiro/falso). Para sinais do tipo número inteiro/cadeia de caracteres, um campo de texto é usado onde pode ser indicado um sinal (E/S) ou cadeia de caracteres pode ser indicado.

Sinal | Tipo | Valor padrão
--- | --- | ---
Abortar sequência | Booleano | Desativado
Confirmar eventos | Booleano | Desativado
Acionar scanner da ferramenta | Booleano | Desativado
Limpar resultados | Booleano | Desativado
Desativar Fieldbus | Booleano | Desativado
Desativar comandos de protocolo aberto | Booleano | Desativado
Desativar scanner da ferramenta | Booleano | Desativado
Tamanho do lote dinâmico | Inteiro | 0
Identificador externo | Inteiro | 0
External monitored 1-8 (Monitoramento externo de 1 a 8) | Booleano | Desativado
LED verde do Flash tool (protocolo externo) | Booleano | Desativado
Generic IO [1-10] (E/S Genérico 1 a 10) | Inteiro | 0
Ident. do tamanho do lote dinâmico | Inteiro | 0
Restaurar lote | Booleano | Desativado
Restaurar sequência | Booleano | Desativado
Restaurar relé biestável | Booleano | Desativado
Reset Too Many NOK (Restaurar NOKs demais) | Booleano | Desativado
Selecionar entrada | Inteiro | 0
Definir relé biestável | Booleano | Desativado
Desbloqueia a ferramenta ao concluir | Booleano | Desativado
Destravar ferramenta em desativado | Booleano | Desativado